

Настройка VPN соединения


Нажмите кнопку “**Пуск”** https://www.flex.ru/images/support/instructions/w10/image001.jpg в левом нижнем углу 




Выберите “**Параметры**”.




Откроется окно “**Параметры**”, в разделе **“ Параметры** ” слева выберите пункт “**VPN**”.




Выберите пункт  “**Центр управления сетями и общим доступом**”




Выберите  “**Создание и настройка нового подключения или сети**”




Выберите “**Подключение к рабочему месту**”. Нажмите кнопку “**Далее**”




На вопрос как выполнить подключение выберите “**Использовать мое подключение к Интернету (VPN)”.** Нажмите кнопку “Далее”. Если у вас появится окно с предложением Настроить подключение к Интернету перед продолжением, выберите пункт “**Отложить настройку подключения к Интернету**”.




Вводим данные.   
Интернет адрес   **vpn.elink**  
Имя место назначения “**elink**”




Нажимаем кнопку “**Cоздать** “   
Мастер настройки закроется. Переходим в окно “**Просмотр основных сведений о сети и настройка подключения**” Слева выберите пункт “**Изменения параметров адаптера**”.



Нажмите правой кнопкой мышки на подключении “**elink**” и выберите “**Свойства”**.  
Перейдите на вкладку “**Безопасность”**, выберите   
Тип VPN – “**Протокол pptp**”  
Шифрование данных - выберите «**необязательно»** Нажмите кнопку “**ОК”**.



Щелкните по соединению “**Elink**” два раза левой кнопкой мышки, появится окно в нем выберете подключение “**elink**”. В нем нажимаем на кнопку “**Подключить**”.



Вводим имя пользователя и пароль, нажимаем кнопку ОК. Через несколько секунд вы подключитесь к интернету.

